**Настройки для коммуникации**

| ***Адрес*** | ***Название*** | ***Min предел*** | ***Max предел*** | ***Шаг*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modbus-RTU*** | | | | |
|  | Адрес | 1 | 247 | 1 |
|  | RS-485 | | | |
|  | Скорость обмена | 9600  14400  19200  28800  38400  57600  115200 | | |
|  | Контроль четности | Нет  Нечет.  Чет. | | |
|  | Стоп-биты | Один  Два | | |
|  | Конец приёма | 1,5 символа | 69,4 символа | 0,1 символа |
| ***Язык меню*** | | | | |
|  | Language | Русский  Українська  English | | |

**Дополнительные настройки. которые нужно добавить**

1. Имя ячейки

2. Пароль для изменения настроек с меню

9.Предлагаю ввести дополнительный(е) пароль(и) для подачи таких команд с меню, как: «Сброс ресурса выключателя» и «Обнуление счетчиков энергии».

3. Пароль для изменения настроек с USB

4. Время простоя интерфейса USB, по истечению котрого пароль USB активируется (если он установлен. но деактивирован) 3. Пароль для изменения настроек с USB

5. Пароль для изменения настроек с RS-485

6. Время простоя интерфейса RS-485, по истечению котрого пароль RS-485 активируется (если он установлен. но деактивирован)

7. Пароль для изменения настроек с ZigBee

8. Время простоя интерфейса ZigBee, по истечению котрого пароль ZigBee активируется (если он установлен. но деактивирован)

**Настройки для IEC61850**

To be continue.