***БО-МРЗВ: Структура миттєвої виборки для аналогового реєстратора***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поле*** | ***Деталізація*** | ***Примітка*** |
| Мітка часу | ? | При потребі |
| Масив даних | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***Назва*** | ***Індекс[[1]](#footnote-1)*** | ***Значення індексу*** | ***Примітка*** | |  | Струм 3I0 | INDEX\_3I0 | 0 | Буде видалено | |  | Струм Ia | INDEX\_IA | 1 |  | |  | Струм Ib | INDEX\_IB | 2 |  | |  | Струм Ic | INDEX\_IC | 3 |  | |  | Напруга 3U0 | INDEX\_3U0 | 4 |  | |  | Напруга Ua | INDEX\_UA | 5 |  | |  | Напруга Ub | INDEX\_UB | 6 |  | |  | Напруга Uc | INDEX\_UC | 7 |  | |  | Струм Isyn | INDEX\_ISYN | 8 |  | |  | Напруга Isyn | INDEX\_USYN | 9 |  | |  | Напруга Ubc (ТН2) | INDEX\_UBC\_TN2 | 10 |  | |  |

1. Визначено як константи у файлі *constans\_mal.h* [↑](#footnote-ref-1)