Треба ввести у таблиці налаштувань.

1. Параметри комунікації:

- Адреса пристрою (1÷247) ») Добавлено

- Швидкість обміну (0 - 115200; 1 – 57600; 2 – 38400; 3 – 28800; 4 – 19200; 5 – 14400; 6 - 9600). ») Добавлено

- Контроль парності (0 – «Нема»; 1 – «Непарність»; 2 – «Парність») ») Добавлено

- Кількість стоп біт (1 – «Один»; 2 – «Два») ») Добавлено

- Витримка кінця прийому (1,5÷69,4 символу) ») Добавлено

2. Налаштування вимірювання

- Лінія (0 – «Isyn»; 1 – «Usyn»; 2 – «Uab-ТН2») Добавлено

- Коефіцієнт трансформації ТС (1÷650) Добавлено

- Коефіцієнт трансформації ТН (50÷400) Добавлено

- Налаштування відображення на меню вимірювань (0 – «З вторинної обмотки», 1 – «З первинної обмотки») Видалено

3. Налаштування для РКІ

- Час переходу у «режим сну» (1÷60 хв. з кроком 1 хв.) Добавлено

4. Паролі (у форматі рядка до чотирьох символів і знакe кінця рядка ‘\0’. Тобто розмір масиву 4+1 = 5 символів)

- Пароль 1 (пароль зміни налаштувань). Допустимі значення: пустий рядок, або будь-який набір символів чисел від 0 до 9, але кількість їх обмежена до чотирьох. Пустий рядок означає, що Пароль 1 деактивований. Добавлено

- Пароль 2 (пароль скидання ресурсу вимикача). Допустимі значення: будь-який набір символів чисел від 0 до 9, але кількість їх обмежена до чотирьох. Пустий рядок заборонений, що означає, що Пароль 2 деактивувати неможливо. Добавлено

5. Мова інтерфейсу меню (0 – «Українська»; 1 – «Русский»; 3 – «English»)

6. Вибір групи уставок з меню (1÷4) .) Добавлено

7. Треба для відображення стану дискретних входів і виходів мати інформацію по входах і виходах на БС.

8. Треба для відображення стану активних і спрацьованих функцію мати інформацію по них на БС.

9. Треба мати можливість активувати команду «Скидання спрацьованих функції» з меню БС.

10. Треба мати можливість активувати команду «Скидання ресурсу вимикача» з меню БС.

11. Треба мати інформацію по діагностиці з БС, БО(вимірювального), БО(логічного).

12. Треба мати можливість отримувати інформацію на БС про версію ПЗ і дату компіляції з БО(вимірювального), БО(логічного). .) Добавлено

13. Треба мати можливість зчитувати з БО(логічного) інформацію по ресурсу вимикача: ресурс вимикача і кількість вимкнень.